***Обращение главы администрации***

***Воленского сельского поселения***

***Новоусманского муниципального района Воронежской области***

***«О мерах пожарной безопасности»***

Большое количество пожаров происходит в жилых домах. Основные причины пожаров - это неосторожность при курении, неосторожное обращение с бытовыми электрическими приборами.

**Для того чтобы обезопасить себя, своих родственников от трагедии, вам необходимо соблюдать простые правила:**

- не пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией;

- не применять для зашиты электросетей вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких ставок защиту кустарного изготовления (скрутки проволоки, «жучки» и т.п.)

- не пользоваться утюгами, электроплитками, электрочайниками и другими приборами без специальных несгораемых подставок;

- электронагревательные приборы, настольные лампы, пылесосы, радиоприемники, телевизоры, холодильники и т.п. включать в электросеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления;

- уходя из дома, не забывать выключать телевизоры, радиоприемники, лампы освещения, электроутюги и другие электроприборы;

- не пользоваться открытым огнем в подвалах, чердаках, сараях и других местах хранения горючих материалов;

- быть осторожными при использовании горючей и легко воспламеняющей жидкости;

Также, с целью предупреждения пожаров и последствий от них, напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, в том числе:

**При эксплуатации газового оборудования запрещается:**

- хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов, за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, должны располагаться вне зданий в пристройках из негорючих материалов на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».

**При использовании бытовых газовых приборов запрещается:**

- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени.

**При эксплуатации печного отопления запрещается:**

- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов, перекаливать печи.

**При эксплуатации электросетей и бытового электрооборудования запрещается:**

- эксплуатировать электропроводку с видимыми нарушениями изоляции, электрические розетки, рубильники, другие электроприборы, имеющие повреждения;

- оставлять без контроля (присмотра) включенные в электрическую сеть электронагревательные и другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания;

- использовать электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими материалами способными к возгоранию, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями);

- при проведении аварийных, строительно-монтажных и других ремонтных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи, открытый огонь и свечи (кроме культовых сооружений);

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

Если вы увидели возгорание, необходимо реагировать быстро и не поддаваясь панике позвонить в пожарную охрану по телефону «01», по мобильному «101» (назвать точный адрес, что горит, свою ФИО). Единый номер телефона для вызова экстренных оперативных служб - «112»

По возможности приступите к тушению загорания с помощью подручных средств, воды из водопроводных кранов. Если не представляется возможным ликвидировать очаг горения своими силами - выйдите из помещения, закройте дверь, но не запирайте ее на замок.

В задымленном помещении соблюдайте меры личной безопасности, старайтесь дышать носом, а не ртом, смоченный в воде носовой платок или другая ткань облегчит вам дыхание.

Если огонь отрезал вам выход из здания, не стремитесь пройти через огонь. Закрытая хорошо уплотненная дверь надолго защитит вас от высокой температуры.

Во избежание отравления дымом откройте настежь окна в комнате, в которой вы находитесь, закройте щели и вентиляционные отверстия смоченными водой полотенцами.

С прибытием к месту происшествия пожарных подойдите к окну и подайте знак об оказании вам помощи.

